Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 27 июля 2018 г. N 51720

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 мая 2018 г. N 336н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2015 Г. N 336Н

Приказываю:

1. Внести в [Правила](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1F01C7L) по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38511), изменения согласно [приложению](#Par31).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 336н

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2015 Г. N 336Н

1. В [пункте 3](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01C8L):

а) после слов "по профессиям и" дополнить словом "(или)";

б) после слов "представительного органа" дополнить словами "(при наличии).".

2. В [пункте 4](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01C9L) слова "совместно с застройщиком" исключить.

3. [Пункт 6](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1C01CDL) изложить в следующей редакции:

"6. При наличии на рабочих местах вредных (опасных) условий труда, установленных по результатам специальной оценки условий труда, работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, снижение уровня воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.".

4. [Пункт 8](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1C01C8L) изложить в следующей редакции:

"8. Организация и проведение строительного производства на объектах капитального строительства должны осуществляться в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда.".

5. В [пункте 9](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1C01C9L):

а) [абзац первый](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1C01C9L) изложить в следующей редакции:

"9. Работодатель при организации строительного производства обязан учесть указанные в организационно-технологической документации на строительное производство опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не связанных с технологией и характером выполняемых работ.";

б) [абзац второй](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1C01C6L) признать утратившим силу.

6. [Абзац первый пункта 10](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1C01C7L) изложить в следующей редакции:

"10. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в организационно-технологической документации на строительное производство, относятся:".

7. [Абзац первый пункта 13](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1B01C6L) изложить в следующей редакции:

"13. Для предупреждения падения работников с высоты в организационно-технологической документации на строительное производство предусматриваются:".

8. [Абзац первый пункта 14](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1A01CCL) изложить в следующей редакции:

"14. В организационно-технологической документации на строительное производство должны быть определены:".

9. В [пункте 15](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1A01C8L):

а) в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1A01C8L) слово "ПОС" заменить словами "организационно-технологической документации на строительное производство";

б) [подпункт 4](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1901CEL) изложить в следующей редакции:

"4) приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивое хранение элементов строительных конструкций;";

в) [подпункт 8](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1901CAL) изложить в следующей редакции:

"8) защитные устройства (защитные улавливающие сетки, защитные перекрытия, козырьки или другие) при необходимости.".

10. [Пункт 16](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1901CBL) изложить в следующей редакции:

"16. Перед началом строительного производства на территории действующего производственного объекта работодатель и руководитель (полномочный представитель руководителя) хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего производственный объект, должны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 1 к Правилам, и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам (далее соответственно - акт-допуск, наряд-допуск).".

11. В [абзаце третьем пункта 18](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1801CCL) после слов "работодатель обязан" дополнить словами "приостановить работы,".

12. В [пункте 20](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1701CEL) слова "на производство работ в местах действия вредных и опасных факторов (приложение N 2 к Правилам) (далее - наряд-допуск)" исключить.

13. [Пункт 24](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1601C9L) изложить в следующей редакции:

"24. Доставка работников к месту проведения строительного производства должна производиться на транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров, по маршрутам, установленным работодателем.".

14. [Пункт 26](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1601C7L) после слов "регистрационный N 30593)" дополнить словами "с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781 (далее - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)".

15. [Пункт 27](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1F01CEL) после слов "регистрационный N 34558)" дополнить словами "(далее - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов)".

16. [Пункт 28](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1F01CFL) изложить в следующей редакции:

"28. В ходе строительного производства работодателем должны предусматриваться меры по соблюдению положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования безопасности при производстве работ с использованием асбеста и асбестосодержащих материалов.". <2.1>

17. [Пункт 28](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1F01CFL) дополнить сноской 2.1 следующего содержания:

"<2.1> [Конвенция N 162](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E5946D7F60F5EB72D7DD52674755FE04DB9A0BC7L) Международной организации труда "Об охране труда при использовании асбеста" (заключена в г. Женеве 24 июня 1986 г.), ратифицированная Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5E872D1D15C674755FE04DB9A0BC7L) от 8 апреля 2000 г. N 50-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1538).".

18. [Пункт 32](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1E01CDL) дополнить словами "с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 383н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38119), (далее - Правила по охране труда при работе на высоте)".

19. [Пункт 36](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1D01C6L) дополнить словами "(далее - Межотраслевые правила).".

20. [Пункт 37](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1C01CFL) изложить в следующей редакции:

"37. В соответствии с результатами оценки условий труда и требованиями охраны труда работодатель должен обеспечивать работников, участвующих в строительном производстве и работающих на высоте, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD5DC526B1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CEL) по охране труда при работе на высоте.".

21. В [пункте 40](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1C01C9L) слова "в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также с учетом условий коллективного договора, соглашения" исключить.

22. [Пункт 41](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1B01CEL) изложить в следующей редакции:

"41. При реконструкции действующих зданий и сооружений санитарно-бытовые помещения должны оборудоваться по установленным нормам <6.1>.".

23. [Пункт 41](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1B01CEL) дополнить сноской 6.1 следующего содержания:

"<6.1> [Статья 223](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5E974D4D0506B1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B53891901CBL) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5117; 2013, N 48, ст. 6165).".

24. В [пункте 43](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1B01CDL) слова "требованиям санитарно-гигиенического законодательства Российской Федерации" заменить словами "санитарным правилам <6.2>".

25. [Пункт 43](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1B01CDL) дополнить сноской 6.2 следующего содержания:

"<6.2> [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB71DFDC55691A5FF65DD798B09E625CDFD82203CFL). 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. N 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2001 г., регистрационный N 3011) с изменениями, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2009 г., регистрационный N 13891), от 25 февраля 2010 г. N 10 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2010 г., регистрационный N 16679) и от 28 июня 2010 г. N 74 (зарегистрировано 30 июля 2010 г., регистрационный N 18009).".

26. [Абзац первый пункта 46](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1B01C6L) изложить в следующей редакции:

"46. Для обеспечения безопасного производства работ работодатель обязан осуществить подготовку строительных площадок, участков строительного производства, на которых будут заняты работники данного работодателя, до начала строительного производства.".

27. [Абзац первый пункта 47](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1A01CFL) изложить в следующей редакции:

"47. Производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц.".

28. [Пункт 49](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1A01C6L) изложить в следующей редакции:

"49. У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать стенды с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения.".

29. [Пункт 52](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1901C8L) изложить в следующей редакции:

"52. Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам, а также территория пятиметровой прилегающей зоны должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциями.".

30. [Пункт 53](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1901C9L) изложить в следующей редакции:

"53. При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены.".

31. [Пункт 58](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1801C8L) изложить в следующей редакции:

"58. На всех рабочих местах безопасность оборудования и производственных процессов должна обеспечиваться в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации, а условия труда должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. <6.3>".

32. [Пункт 58](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1801C8L) дополнить сноской 6.3 следующего содержания:

"<6.3> [Статья 211](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5E974D4D0506B1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B508F1701CEL) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732).".

33. [Пункт 62](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1701C6L) изложить в следующей редакции:

"62. Для снижения вредного воздействия общей вибрации на работников при организации рабочих мест следует предусмотреть возможность реализации защитных мер, включая (в порядке приоритетности): замену оборудования, применение конструктивных мер снижения уровней вибрации, уменьшение времени контакта с вибрирующими поверхностями, применение средств коллективной защиты, а для защиты от локальной вибрации - применение средств индивидуальной защиты.".

34. [Пункт 63](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1601CDL) изложить в следующей редакции:

"63. При осуществлении производственных процессов в условиях повышенной запыленности, соответствующей вредным (опасным) условиям труда, работодатель обязан принять меры к снижению концентрации пыли до допустимых уровней или обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Межотраслевыми правилами.".

35. В [пункте 67](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1601C7L) слова "утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2014 г., регистрационный N 33990)," исключить.

36. В [пункте 69](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1F01CAL) слова ", включающей ПОС, ППР и другую документацию, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций" исключить.

37. [Пункт 70](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1F01CBL) изложить в следующей редакции:

"70. Опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ на высоте, необходимо определять, обозначать и ограждать в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте.".

38. [Пункт 76](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1E01C6L) изложить в следующей редакции:

"76. Установка стационарного технологического оборудования на фундаментах или на межэтажных перекрытиях осуществляется в соответствии с проектной документацией с учетом веса оборудования и действия динамических нагрузок оборудования на перекрытие.".

39. В [пункте 77](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1E01C7L) слово "оборудовано" заменить словом "оснащено".

40. [Пункт 82](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1D01C7L) изложить в следующей редакции:

"82. При наличии в конструкции бункеров-накопителей люков и иных отверстий, в которые возможно несанкционированное или случайное попадание (падение) человека, должны быть приняты меры, исключающие возможность наступления такой ситуации <6.4>.".

41. [Пункт 82](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1D01C7L) дополнить сноской 6.4 следующего содержания:

"<6.4> Технический [регламент](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7DDED0566C1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B508A1F01CFL) Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) (решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 в редакции решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. N 248, от 19 мая 2015 г. N 55, решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. N 37, опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 октября 2011 г.)".

42. [Абзац первый пункта 106](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1901CBL) изложить в следующей редакции:

"106. Уборка стружки, обрезков, пыли и грязи с оборудования или механизмов должна производиться работниками, работающими на данном оборудовании (механизмах), только при полном отключении оборудования и механизмов с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.".

43. [Пункт 112](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1701CDL) изложить в следующей редакции:

"112. Для предупреждения поражения работников электрическим током следует принимать меры, предусмотренные [Правилами](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7DD0D0536C1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CEL) по охране труда при эксплуатации электроустановок.".

44. [Пункт 114](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1601CFL) изложить в следующей редакции:

"114. Строительное сырье и материалы, в том числе полимерные и синтетические материалы, а также производственные отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом) допускается применять только при наличии на них санитарно-гигиенического заключения <6.5>.".

45. [Пункт 114](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518F1601CFL) дополнить сноской следующего содержания:

"<6.5> Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений предусмотрен [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5E87CD3DC536A1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1801C8L) к приказу Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2007 г., регистрационный N 9866)" с изменениями, внесенными приказами Роспотребнадзора от 30 апреля 2009 г. N 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2009 г., регистрационный N 14054), от 12 августа 2010 г. N 309 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., регистрационный N 18366), от 22 июля 2016 г. N 813 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2016 г., регистрационный N 43802), от 4 апреля 2017 г. N 208 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2017 г., регистрационный N 46463) и от 1 декабря 2017 г. N 1117 (зарегистрирован 18 декабря 2017 г., регистрационный N 49281).

46. В [пункте 119](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1F01CEL) слова ", утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н," исключить.

47. [Абзац третий пункта 120](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1F01CAL) изложить в следующей редакции:

"При использовании в работе средств подмащивания необходимо руководствоваться требованиями [Правил](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD5DC526B1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CEL) по охране труда при работе на высоте.".

48. [Абзац первый пункта 130](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1D01CAL) изложить в следующей редакции:

"130. Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте, в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность труда работников.".

49. В [пунктах 133](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1B01CFL), [142](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1A01C9L), [145](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1901CAL), [158](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1601C6L), [166](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891F01C6L), [168](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891E01CEL), [170](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891E01CCL), [182](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891C01C8L), [185](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891B01CEL), [189](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891B01CBL), [205](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891801CAL), [210](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891701CEL), [218](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881F01CBL), [221](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881E01CFL), [240](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881B01C8L), [253](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881801CBL), [256](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881801C7L), [258](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881701CFL), [264](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881701C7L), [265](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881601CFL), [268](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881601CBL), [276](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1F01C9L), [277](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1F01C7L), [282](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1E01CBL), [287](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1D01C7L), [290](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1C01CDL), [295](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1B01CEL), [299](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1B01C6L), [353](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1901CAL), [423](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51841F01CCL), [450](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51841A01C8L), [458](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51841801C8L) слово "ППР" заменить словами "организационно-технологическая документация на строительное производство" в соответствующем падеже.

50. В [абзаце втором пункта 140](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1A01CAL) слова "предохранительный пояс" заменить словами "системы обеспечения безопасности работ на высоте.".

51. В [пункте 154](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1701C7L) после слов "предупредительные надписи" дополнить словами "и (или) знаки".

52. [Пункт 157](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518E1601C9L) изложить в следующей редакции:

"157. Производство работ, связанных с нахождением работников в котлованах, траншеях и выемках с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов согласно организационно-технологической документации с учетом крутизны откосов в зависимости от вида грунта, предусмотренной приложением N 4 к Правилам.".

53. [Пункт 172](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891E01CAL) изложить в следующей редакции:

"172. Разгрузка автотранспорта на строительной площадке должна осуществляться в специально обозначенных и оборудованных местах, исключающих падение транспорта, наезды на работников и загромождение путей проезда, прохода, эвакуации, с учетом [Правил](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB73D6D051651A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CEL) по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.".

54. В [пунктах 207](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891801C9L), [214](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51891601CDL), [251](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881901C8L), [284](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1D01CCL), [302](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1A01C8L), [320](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1601CFL), [326](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1F01C6L), [346](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1B01C6L), [360](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1801C7L), [378](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51851E01CFL), [394](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51851A01C9L), [436](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51841D01C7L) слова "ПОС, ППР" заменить словами "проектная и организационно-технологическая документация на строительное производство" в соответствующем падеже.

55. В [абзаце втором пункта 247](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881A01CBL) слова ", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593)" исключить.

56. [Пункт 264](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881701C7L) изложить в следующей редакции:

"264. Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и другим), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода (не менее 0,4 м) при установленных ограждениях, без применения страховочной системы.

Места, способ крепления каната и длина его участков должны быть указаны в организационно-технологической документации на строительное производство.".

57. В [пункте 267](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51881601CAL) слова "предохранительного пояса" заменить словами "страховочной привязи".

58. [Пункт 296](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1B01CCL) изложить в следующей редакции:

"296. При облицовке стен здания крупными бетонными плитами необходимо соблюдать требования, установленные проектной и технологической документацией.".

59. [Пункт 298](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1B01C9L) признать утратившим силу.

60. [Подпункт 3 пункта 316](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518B1701CFL) изложить в следующей редакции:

"3) держать форсунку при нанесении раствора под углом к оштукатуриваемой поверхности и на расстоянии от нее в соответствии с эксплуатационной документацией растворонасоса.".

61. В [абзаце втором пункта 335](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1D01CDL) слова "выше 180 °C" заменить словами "выше нормы, установленной технологической документацией.".

62. В [абзаце первом пункта 338](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1D01C9L) слова "превышать 70 °C" заменить словами "быть выше нормы, установленной технологической документацией.".

63. В [пункте 349](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518A1A01C7L) слово "ПНР" заменить словами "проектной и организационно-технологической документацией на строительное производство".

64. [Подпункт 5 пункта 394](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51851901CCL) изложить в следующей редакции:

"5) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".

65. [Пункт 465](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B51841701CBL) изложить в следующей редакции:

"465. Погрузка, разгрузка и перемещение баллонов и бутылей с кислотами, щелочами и другими едкими веществами осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB73D6D051651A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CEL) по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.".

66. [Пункт 475](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B508D1F01CCL) изложить в следующей редакции:

"475. Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами производится в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB73D6D051651A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CEL) по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов и с учетом Технического регламента Таможенного союза <8.1>.".

67. [Пункт 475](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B508D1F01CCL) дополнить сноской 8.1 следующего содержания:

"<8.1> Технический [регламент](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB70DEDE546F1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518D1E01CFL) Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41, опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 20 ноября 2013 г.).".

68. В [пункте 498](consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5EB7CD2DC52681A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B508D1A01CDL) слова "в течение 15 минут под двойной рабочей нагрузкой" заменить словами "в соответствии с их эксплуатационной документацией".