Начало действия документа - 01.12.2017.

Зарегистрировано в Минюсте России 29 августа 2017 г. N 48008

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 19 июня 2017 г. N 507н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ**

**БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ**

**И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ**

**АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ**

**И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,**

**ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ**

**ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ**

В соответствии с [подпунктом 5.2.31](consultantplus://offline/ref=6E7F96363D9D772F3877C6632969698E3CF8AE8D2CA7E8A68C41D07E2830FF917778A1C6DDA7F49959c4L) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно [приложению](#Par34).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 19 июня 2017 г. N 507н

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ**

**БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ**

**И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ**

**АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ**

**И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,**

**ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ**

**С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ** [**<1>**](#Par5611)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ЛЕТНЫЙ СОСТАВ | | | |
| 1. | Бортмеханик, бортэлектрик, бортоператор, не имеющие постоянных штатных мест на борту воздушного судна | При участии в испытательных полетах: |  |
| Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или | 1 шт. на 5 лет |
| Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Куртка летная кожаная или | 1 шт. на 4 года |
| Куртка летная из огнестойкой ткани | 1 шт. на 4 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Свитер полушерстяной или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка флисовая | 1 шт. на 3 года |
| Термобелье | 1 комплект на 2 года |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Унты меховые [<2>](#Par5612) | 1 пара на 3 года |
| Сапоги кожаные на натуральном меху или | 1 пара на 3 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Термоноски | 1 пара на 2 года |
| Шлемофон кожаный зимний | 1 шт. на 5 лет |
| Шлемофон летний [<3>](#Par5613) | 1 шт. на 4 года |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 2 шт. |
| 2. | Бортрадист; бортштурман; инженер (механик) - испытатель бортовой; летчик; летчик-испытатель; радист-испытатель бортовой; штурман; штурман-испытатель | Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или | 1 шт. на 5 лет |
| Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Куртка летная кожаная или | 1 шт. на 5 лет |
| Куртка летная из огнестойкой ткани | 1 шт. на 3 года |
| Полукомбинезон летный кожаный или | 1 шт. на 5 лет |
| Полукомбинезон летный из огнестойкой ткани | 1 шт. на 3 года |
| Комбинезон летный из огнестойкой ткани или | 1 шт. на 3 года |
| Костюм летный из огнестойкой ткани | 1 шт. на 4 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Свитер полушерстяной или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка флисовая | 1 шт. на 3 года |
| Термобелье | 1 комплект на 2 года |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Унты меховые [<4>](#Par5614) | 1 пара на 5 лет |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Ботинки полетные зимние | 1 пара на 3 года |
| Ботинки полетные летние | 1 пара на 2 года |
| Носки меховые или | 1 пара на 2 года |
| Термоноски | 1 пара на 2 года |
| Носки хлопчатобумажные | 2 пары |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Шлемофон кожаный зимний | 1 шт. на 5 лет |
| Шлемофон летний | 1 шт. на 4 года |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 2 шт. |
| Очки защитные со светофильтром | до износа |
| 3. | Ведущие инженеры всех наименований, инженеры-экспериментаторы всех наименований, бортинженеры, бортоператоры, имеющие штатные места на борту воздушного судна | При участии в испытательных полетах: |  |
| Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или | 1 шт. на 5 лет |
| Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Куртка летная кожаная или | 1 шт. на 5 лет |
| Куртка летная из огнестойкой ткани | 1 шт. на 4 года |
| Полукомбинезон летный кожаный или | 1 шт. на 5 лет |
| Полукомбинезон летный из огнестойкой ткани | 1 шт. на 4 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Свитер полушерстяной или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка флисовая | 1 шт. на 3 года |
| Термобелье | 1 комплект на 2 года |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Унты меховые [<5>](#Par5615) | 1 пара на 5 лет |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Ботинки полетные зимние | 1 пара на 2 года |
| Ботинки полетные летние | 1 пара на 2 года |
|  |  | Носки меховые или | 1 пара на 2 года |
| Термоноски | 1 пара на 2 года |
| Носки хлопчатобумажные | 2 пары на 1 год |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Шлемофон кожаный зимний | 1 шт. на 5 лет |
| Шлемофон летний | 1 пара на 4 года |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 2 шт. |
| Очки защитные со светофильтром | до износа |
| 4. | Инструктор-парашютист; парашютист-испытатель | При участии в испытаниях парашютного и десантного оборудования и выполнении прыжков: |  |
| Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или | 1 шт. на 5 лет |
| Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Куртка летная кожаная или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка летная из огнестойкой ткани | 1 шт. на 3 года |
| Полукомбинезон летный кожаный или | 1 шт. на 3 года |
| Полукомбинезон летный из огнестойкой ткани | 1 шт. на 3 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Свитер полушерстяной или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка флисовая | 1 шт. на 3 года |
| Термобелье | 1 комплект на 2 года |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Унты меховые [<6>](#Par5616) | 1 пара на 3 года |
|  |  | Сапоги кожаные на натуральном меху или | 1 пара на 3 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Термоноски | 1 пара |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Шлемофон кожаный зимний | 1 шт. на 5 лет |
| Шлемофон летний | 1 шт. на 4 года |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 2 шт. |
| 5. | Инструктор парашютно-десантной подготовки; парашютист-спасатель; парашютист-укладчик парашютов | Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или | 1 шт. на 5 лет |
| Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Куртка летная кожаная или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка летная из огнестойкой ткани | 1 шт. на 3 года |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Костюм летний летный | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Свитер полушерстяной или | 1 шт. на 3 года |
| Куртка флисовая | 1 шт. на 3 года |
| Термобелье | 1 комплект на 2 года |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Ботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Унты меховые [<7>](#Par5617) | 1 пара на 3 года |
| Сапоги кожаные на натуральном меху или | 1 пара на 3 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Термоноски | 1 пара |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Шлемофон кожаный зимний | 1 шт. на 5 лет |
| Шлемофон летний | 1 шт. на 4 года |
| Подшлемник хлопчатобумажный | 2 шт. |
| 6. | Начальник летно-испытательной станции; заместитель начальника летно-испытательной станции; руководитель полетов; начальник парашютно-спасательной службы | Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Шапка-ушанка меховая | 1 пара на 3 года |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| II. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ [<8>](#Par5618) | | | |
| 7. | Авиационные механики (техники) всех наименований, не участвующие в полетах | При работе на аэродроме (вертодроме) по подготовке воздушных судов к полетам: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Куртка для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | 1 шт. на 2 года |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Шапка-ушанка | 1 шт. на 4 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензиностойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 3 года |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Очки защитные закрытые | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные утепленные | 2 пары |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 6 пар |
| Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 пары на 3 года |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или | 1 шт. на 3 года |
| Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. на 2 года |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| При выполнении работ в топливных баках дополнительно: |  |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее с устройством принудительной подачи воздуха или | дежурное |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономное | дежурное |
| Наколенники | до износа |
| При занятости на смывке и промывке деталей изделий различными растворителями, в том числе керосином, дополнительно: |  |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Щиток лицевой | до износа |
| Перчатки кислотощелочестойкие | 4 пары |
| При работе по проверке и ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования в лабораторных условиях: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
|  |  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| При занятости на работах с источниками ультракоротковолнового - (далее - УКВ), ультравысокочастотного - (далее - УВЧ), средневысокочастотного - (далее - СВЧ) излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
| Комплект для защиты от электромагнитных излучений | 1 комплект на 2 года |
| Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
| 8. | Ведущие инженеры всех наименований и инженеры по эксплуатации всех наименований, не участвующие в полетах | При работе по подготовке воздушных судов к полетам: |  |
| Комбинезон летний летный или | 1 шт. |
| Костюм летний летный | 1 шт. |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Головной убор летний | 1 шт. на 2 года |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 3 года |
| Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 3 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 3 года |
| Перчатки кожаные утепленные | 1 пара на 2 года |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. на 3 года |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | 1 шт. на 4 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 3 года |
| При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
| Комплект для защиты от электромагнитных излучений | 1 комплект на 2 года |
| Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
| 9. | Инженер по эксплуатации воздушных судов | Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| 10. | Монтажник радио- и спецоборудования летательных аппаратов; монтажник электрооборудования летательных аппаратов | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 3 года |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные на натуральном меху При работе на борту воздушного судна дополнительно: | 1 пара на 3 года |
| Полуботинки облегченные | 1 пара на 2 года |
| 11. | Оператор заправочных станций | При работе по заправке самолетов и вертолетов на аэродромах (вертодромах): |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки защитные | 3 пары |
| Капюшон защитный с пелериной | 1 шт. |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания, изолирующее (противогаз) | дежурный |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | дежурный |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур с антистатической нитью или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| При работе по заправке самолетов и вертолетов на аэродромах (вертодромах) с применением винила: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  |  | Перчатки защитные | 3 пары |
| Галоши из кислозащитной ткани | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 пара на 2 года |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| III. ИСПЫТАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | | | |
| 12. | Испытатель на герметичность; слесарь-сборщик; слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При занятости в подготовке к испытаниям мощных гидравлических и электрогидравлических систем и агрегатов с применением керосина, бензина и различных масел: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или | 1 шт. |
| Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 1 шт. на года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 3 года |
| 13. | Специалист | При занятости гидродинамическими испытаниями авиационной техники на открытых водоемах на катерах (верхняя команда): |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур из влагозащитного материала | 1 шт. на 2 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 3 года |
| Носки шерстяные | 2 пары |
| Перчатки кожаные утепленные | 1 пара на 3 года |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 3 года |
| Шлем кожаный на байке | 1 шт. на 3 года |
| Очки защитные закрытые | до износа |
| При занятости гидродинамическими испытаниями на открытых водоемах на катерах (нижняя команда): |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 3 года |
| Перчатки защитные | 3 пары |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 4 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2,5 года |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | 1 шт. на 2,5 года |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2,5 года |
| При занятости на буксировочной тележке гидроканала: |  |
| Костюм для защиты от воды или | дежурный |
| Комбинезон для защиты от воды | дежурный |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки кожаные утепленные | 1 пара на 3 года |
| Шлем кожаный на байке | 1 шт. на 4 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | 1 шт. на 2 года |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года |
| 14. | Слесарь-испытатель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или | 1 шт. |
| Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| При занятости на испытании авиационной техники на прочность в гидробассейнах дополнительно: |  |
| Комбинезон для защиты от воды | дежурный |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 1 шт. на 2 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| IV. СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ) [<9>](#Par5620) | | | |
| 15. | Аэродромный рабочий; инженер по эксплуатации аэродрома, зданий и сооружений; комендант аэродрома | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или | 1 шт. на 3 года |
| Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. на 2 года |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| Перчатки защитные утепленные | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | 1 шт. на 3 года |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| Рукавицы меховые с кожаными наладонником | 1 пара |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 пара на 3 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| 16. | Машинист передвижного компрессора | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 17. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Подшлемник утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 2 пары |
| 18. | Мойщик летательных аппаратов | При занятости на мойке самолетов и вертолетов: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
| Наколенники | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 4 пары |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 19. | Начальник аэродрома; начальник аэродромно-технической службы; начальник групп (радиолокации, радионавигации, светотехники) | Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 4 года |
| Костюм летний летный | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 3 года |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| 20. | Работник службы радиосветотехнического оборудования аэродрома (вертодрома), не участвующий в полетах | При работе на аэродроме (вертодроме) по обеспечению полетов: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | дежурный |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки кожаные утепленные | 1 пара на 2 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | по поясам |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| Шапка-ушанка | 1 шт. на 3 года |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: | года |
| Комплект для защиты от электромагнитных излучений | 1 комплект на 2 года |
| Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
| 21. | Рабочий, инженер, мастер, техник эксплуатационно-ремонтного отдела; авиационный механик (техник) | При занятости на аэродромах (вертодромах) в воинских частях, предприятиях и организациях воздушного транспорта по доводке и гарантийному обслуживанию авиационной техники: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом | 1 шт. на 3 года |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 пара на 3 года |
| 22. | Рабочий эксплуатационно-ремонтного отдела; дефектовщик авиационной техники | При занятости на авиамоторных заводах устранением дефектов и отладкой, регулировкой топливной и масляной аппаратуры, установленной на авиадвигателях: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные | 3 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| 23. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов | При занятости на аэродромах (вертодромах): |  |
| Костюм для защиты от общих механических загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги: |  |
| Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
| Костюм из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Куртка-накидка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Куртка-рубашка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное или | 2 комплекта |
| Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
| Фуфайка-свитер из термостойких антистатических материалов | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Щиток защитный термостойкий | 1 шт. на 2 года |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| V. ПЕРСОНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | |
| 24. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | При занятости на испытании агрегатов и делателей воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм из огнестойкий материалов | 1 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 2 пары |
| 25. | Испытатель-механик двигателей, слесарь-испытатель | При занятости на испытании двигателей, работающих на этилированном бензине: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 3 года |
| Очки защитные | до износа |
| При занятости на испытании воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 3 года |
| Очки защитные | до износа |
| При занятости на испытании двигателей, работающих на чистом бензине: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 3 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
|  |  | Подшлемник шерстяной | 1 шт. на 3 года |
| Шапка-ушанка | 1 шт. на 3 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| 26. | Машинист компрессора передвижного с электродвигателем | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| 27. | Начальник установки | При занятости на испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 3 года |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур с антистатической нитью | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник шерстяной | 1 шт. на 3 года |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 2 пары |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| 28. | Оператор заправочных станций | При выполнении работ по составлению этилированного горючего: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| При выполнении работы по очистке смесительных агрегатов дополнительно: |  |
| Костюм химической защиты или | дежурный |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 2 пары |
| Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 6 пар |
| Шлем защитный с пелериной | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  |  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| Головной убор утепленный | 1 шт. на 3 года |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| Подшлемник шерстяной | 1 шт. на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| 29. | Руководители, специалисты и служащие | При занятости на испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 3 года |
| Очки защитные закрытые | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Подшлемник шерстяной | 1 шт. на 3 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| При занятости на испытании агрегатов и деталей воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Очки защитные закрытые | до износа |
| 30. | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов | При занятости обслуживанием и ремонтом коммуникаций подачи горючего на испытательные станции авиадвигателей: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
| 31. | Слесарь-сборщик двигателей | При выполнении работ по устранению дефектов после испытания воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| При выполнении работ по разборке двигателей и промывке деталей после испытания: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 3 пары |
| При занятости на сборке двигателей и агрегатов к ним: |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| При занятости на работах по устранению дефектов при испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Шлем кожаный | 1 шт. на 3 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Подшлемник шерстяной | 1 шт. на 3 года |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| При работе с этилированным бензином дополнительно: |  |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| VI. ПЕРСОНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК | | | |
| 32. | Испытатель двигателей; мастер; мастер контрольный участка; рабочий | При занятости в стационарных испытаниях двигателей, на их разборке, ремонте и сборке: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
| Комплект для защиты от электромагнитных излучений | 1 комплект на 2 года |
| Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
| VII. РАБОТНИКИ ПОЛИГОНА [<10>](#Par5622) | | | |
| 33. | Инженер | При занятости на радиолокационных работах и кинотеодолитных съемках: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| 34. | Механик | При выполнении работ на кинотеодолитных аппаратах: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 35. | Начальник: радиолокационной группы, баллистических трасс, тира и полигонной команды | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 36. | Оператор станции оптической регистрации | При выполнении работ на кинотеодолитных аппаратах: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 37. | Подсобный рабочий | При занятости на полигонах: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 38. | Приборист; слесарь-монтажник приборного оборудования | При занятости на монтаже, регулировке и обслуживании приборов: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | 1 шт. |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойской подошве | 1 пара |
| 39. | Радист-радиолокаторщик летно-испытательной станции; радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с перфорацией на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 40. | Радист-радиолокаторщик | При выполнении работ по настройке раций зимой: |  |
| Куртка от защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки от защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон от защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений дополнительно: |  |
| Комплект для защиты от электромагнитных излучений | 1 комплект на 2 года |
| Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
| 41. | Слесарь-испытатель по вооружению; слесарь-ремонтник | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 42. | Техник (старший техник) по радионавигации, радиолокации и связи | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 43. | Техник; старший техник | При занятости на кинотеодолитных съемках: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 44. | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | При выполнении работ на монтаже и подключении сети питания трасс: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| VIII. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ БАКОВ | | | |
| 45. | Вулканизаторщик; закройщик резиновых изделий и деталей; клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий; клейщик силовой арматуры и мягких баков; намазчик деталей | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор со сменными патронами) | до износа |
| 46. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | При выполнении работ по приемке баков: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 47. | Слесарь механосборочных работ | При выполнении работ по сборке баков и разборке каркасов внутри мягких баков: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| IX. ПРОИЗВОДСТВО МИПОРЫ | | | |
| 48. | Аппаратчик приготовления влажной мипоры | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Галоши резиновые | 1 пара |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 49. | Аппаратчик сушки | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 50. | Мастер | При выполнении работ на участке приготовления мипоры: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | дежурные |
| 51. | Подсобный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 52. | Рабочий | При выполнении работ по старению перфоли: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
| При выполнении работ по раскрою мипоры: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 53. | Слесарь-ремонтник | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 54. | Транспортировщик | При выполнении работ по отправке готовой продукции: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Каска защитная | 1 шт. |
| Подшлемник | до износа |
| На наружных работах дополнительно: |  |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | 1 шт. |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | дежурный |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| При работе в условиях содержащих вредные вещества дополнительно: |  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 55. | Уборщик производственных и служебных помещений | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 56. | Укладчик-упаковщик | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| 57. | Формовщик блоков мипоры | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. на 9 месяцев |
| Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
| Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 4 пары |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| X. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | | | |
| 58. | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю; контролер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | 1 шт. |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| 59. | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю; дефектоскопист рентгено-, гамма-графирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Фартук из просвинцованной резины | дежурный |
| Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
| Перчатки резиновые или | до износа |
| Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
| 60. | Маляр; рабочий | При выполнении работ поручной окраске деталей и смывке краски: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по обслуживанию механизированной установки: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
| XI. ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛОВАРЕНИЕ И ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | | | |
| 1. Оптическое стекловарение | | | |
| 61. | Автоклавщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При работе с тальком дополнительно: |  |
| Перчатки защитные | дежурные |
| 62. | Аэрозольщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| При подготовке коллоидных растворов и их заливке дополнительно: |  |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| 63. | Бортовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | до износа |
| 64. | Выдувальщик стеклоизделий | Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| 65. | Дробильщик-размольщик | Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Очки защитные закрытые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнение работ по помолу крокуса и наждака: |  |
| Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 66. | Закальщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 67. | Засыпщик шихты | Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Шлем суконный | 1 шт. |
| Фартук брезентовый | 1 шт. |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по чистке пода печи дополнительно: |  |
| Костюм суконный | дежурный |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | дежурные |
| Каска защитная | дежурная |
| 68. | Каменщик (печник) дежурный у печей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работ по горячему ремонту дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | дежурная |
| Брюки для защиты от пониженных температур | дежурная |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | дежурные |
| Шляпа войлочная | дежурная |
| Очки защитные | дежурные |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 69. | Кварцедув | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 70. | Кварцеплавильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 71. | Классификаторщик песка и пемзы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 3 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 72. | Комплектовщик стекла и стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 24 пары |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 73. | Контролер стекольного производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 24 пары |
| При работе с листовым и блочным стеклом дополнительно: |  |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| При работе с легковоспламеняющейся жидкостью - альфа-монобромнафталином - дополнительно: |  |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 74. | Красильщик зеркал | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 75. | Литейщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| 76. | Машинист машин вытягивания | Костюм для защиты от общих | 1 шт. |
| производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей |  |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 77. | Моллировщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Очки защитные или экран теплозащитный | до износа |
| При работе на печах периодического действия и при установке универсальной моллирующей оснастки дополнительно: |  |
| Нарукавники | 6 пар |
| 78. | Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| 79. | Настильщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 80. | Обжигальщик в производстве стекла | Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 24 пары |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 81. | Обжигальщик материалов | Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 82. | Отжигальщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
|  |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| 83. | Отломщик стекла от машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| 84. | Паяльщик сеток и шинок на стекле | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| 85. | Пирометрист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| 86. | Плавильщик изделий из кварцевого непрозрачного стекла | Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по раздувке горшка дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| 87. | Полировщик стекла и стеклоизделий | При выполнении работ по полировке листового стекла: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении работ по полировке стеклоизделий: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| 88. | Прессовщик горячего стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
|  |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 89. | Рабочий | При выполнении работ на участке бескислородного стекла: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| При засыпке шихты дополнительно: |  |
| Перчатки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный | дежурный |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 90. | Разметчик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 91. | Резчик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ по резке заготовок больших размеров из толстого стекла дополнительно: |  |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Сапоги валяные с резиновым низом вместо ботинок кожаных | 1 пара |
| При выполнении работ по резке толстого стекла дополнительно: |  |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работ по резке тонкого стекла дополнительно: |  |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук брезентовый | 2 шт. |
| 92. | Сборщик по обрамлению стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 93. | Сборщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| 94. | Серебрильщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 95. | Составщик шихты | При выполнении работ по приготовлению оптической и технической шихты: |  |
| Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по подготовке возвратного боя стекла дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | дежурные |
| Фартук защитный | дежурный |
| Перчатки защитные | дежурные |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | дежурные |
| Брюки для защиты от режущих воздействий | дежурные |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| При выполнении работ по химическому обогащению кварца: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 96. | Стекловар | При выполнении работ на ванных и печах: |  |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Шлем войлочный | 1 шт. |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Экран теплозащитный | до износа |
| 97. | Стеклодув | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 98. | Сушильщик стеклоизделий | Фартук из хлопчатобумажных тканей | 2 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
| 99. | Травильщик стекла плавиковой кислотой | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 24 пары |
| Перчатки анатомические | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 100. | Фацетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Перчатки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 101. | Формовщик электрокерамических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ вручную дополнительно: |  |
| Фартук защитный с нагрудником | 2 шт. |
| 102. | Шихтовщик | Костюм из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| Перчатки анатомические | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 103. | Шлифовщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 104. | Шлифовщик | Костюм для защиты от общих стеклоизделий производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 2. Оптико-механическое производство | | | |
| 105. | Блокировщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки резиновые | 4 пары |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Очки защитные | дежурные |
| 106. | Варщик смолки | Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| 107. | Градуировщик оптических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки защитные | дежурные |
| Очки защитные | дежурные |
| При выполнении работ по заполнению гравировки: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| 108. | Изготовитель светофильтров и поляроидов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| При выполнении работ по изготовлению просмоленных прокладок: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| При выполнении работ по нормализации пленки: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | дежурные |
| 109. | Изготовитель шкал и сеток фотоспособом | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 110. | Классификаторщик крокуса и наждака | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 3 пары |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ по приготовлению раствора наждака дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 111. | Контролер оптических деталей и приборов;  контролер деталей и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 112. | Лаборант | При выполнении физико-химического анализа оптических материалов и изделий: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Фартук кислотостойкий | дежурный |
| 113. | Лакировщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки резиновые | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
| 114. | Наладчик оборудования оптического производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки анатомические | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 115. | Оператор вакуумных установок по нанесению покрытий на оптические детали | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки анатомические | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 116. | Оператор по выращиванию кристаллов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| 117. | Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | дежурный |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 118. | Оптик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки анатомические | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 119. | Оптик-механик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| 120. | Плавильщик обезвоженного кварцевого стекла | Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 4 пары |
| 121. | Полировщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| 122. | Прессовщик изделий из оптического стекла и кристаллов | Костюм хлопчатобумажный | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 123. | Прессовщик оптической керамики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | до износа |
| Перчатки защитные | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 124. | Приготовитель оптических клеев | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 125. | Промывщик оптических деталей; промывщик деталей и узлов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масле | 2 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с легковоспламеняющими жидкостями: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 126. | Разборщик оптического стекла и кристаллов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 2 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Нарукавники | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 127. | Распиловка оптического стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. на 9 месяцев |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 128. | Резчик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Напальчники резиновые | до износа |
| 129. | Сверловщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Напальчники резиновые | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 130. | Склейщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 131. | Спекальщик кювет | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 132. | Фрезеровщик оптических деталей | При выполнении работ по обработке крупногабаритных деталей: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Фартук защитный с нагрудником | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 133. | Центрировщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук защитный с нагрудником | 2 шт. |
| 134. | Чистильщик оптики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| 135. | Шлифовщик оптических деталей | При выполнении работ по грубой шлифовке: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| При выполнении работ по мелкой шлифовке дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 136. | Юстировщик оптических приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| 3. Общие профессии | | | |
| 137. | Кладовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| При выполнении работ по отпуску металла и древесины дополнительно: |  |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| При выполнении работ по отпуску горючих и смазочных материалов дополнительно: |  |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| При выполнении работ по отпуску кислот, щелочек и других химикатов на складе: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки кислотощелочестойкие | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных воздействий температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 138. | Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 139. | Мастер; старший мастер; начальник участка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| При занятости на горячих участках работ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 140. | Подсобный рабочий;  грузчик;  транспортировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Плащ для защиты от воды или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник | до износа |
| Перчатки защитные | 12 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| При выполнении работ по перевозке кислот, щелочей и других химикатов дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | дежурные |
| Перчатки кислотощелочестойкие | дежурные |
| Фартук кислотостойкий | дежурный |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 141. | Распределитель работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 142. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ по упаковке листового стекла: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| При выполнении работ по укладке изделий дополнительно: |  |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| XII. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (далее - ПКМ) И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ | | | |
| 143. | Аппаратчик обжига | При занятости на обжиге изделий из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 144. | Аппаратчик полимеризации | При занятости на полимеризации изделий из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 145. | Аппаратчик приготовления связующих | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Ботинки антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Фартук прорезиненный | 1 шт. |
| Нарукавники прорезиненные | 6 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 146. | Аппаратчик пропитки | При занятости в основном производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Рубашка хлопчатобумажная или | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 147. | Заготовщик химических полуфабрикатов | При занятости в основном производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Каскетка | 1 шт. |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с кислотами дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук из полимерных материалов | 2 шт. |
| Перчатки резиновые | 4 пары |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 148. | Изготовитель пластмассовой аппаратуры | При занятости на изготовлении конструкций из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Нарукавники брезентовые | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 149. | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой; каландровщик;  сборщик изделий из стеклопластиков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| При наружных работах дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| 150. | Комплектовщик | При занятости на комплектовке изделий из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 151. | Контролер качества продукции и технологического процесса;  контролер производства стекловолокна и стеклопластиков | При занятости на контроле производства ПКМ и изделий из них: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 152. | Лаборант по физико-механическим испытаниям | При занятости на испытаниях изделий из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Рубашка хлопчатобумажная или | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 153. | Лаборант химического анализа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
|  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 154. | Изготовитель трафаретов, шкал и плат; маркировщик; помощник мастера; сновальщик; ткач; укладчик-упаковщик; швея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 155. | Мастер; старший мастер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки защитные | до износа |
| 156. | Обработчик изделий из пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные или | 1 пара |
| Туфли кожаные | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 157. | Оператор установок изготовления сотовых пакетов; сборщик-клейщик конструкций (из сотовых наполнителей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 158. | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 159. | Прессовщик изделий из пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
|  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Костюм из пыленепроницаемой ткани | до износа |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные или | 1 пара |
| Туфли кожаные | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Нарукавники | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 160. | Подсобный рабочий; транспортировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
|  |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Фартук брезентовый | 2 шт. |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| 161. | Резчик заготовок и изделий из пластических масс;  резчик пеноблоков | При занятости на резке и раскрое изделий из ПКМ и пенополиуретана: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 162. | Специалисты и руководители всех наименований | При занятости в лабораториях на испытаниях изделий из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При занятости в лабораториях при проведении химического анализа: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор летний из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 163. | Слесарь механосборочных работ; токарь; фрезеровщик | При занятости в основном производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 164. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| 165. | Уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки резиновые | до износа |
| 166. | Формовщик стеклопластиковых изделий | При занятости на формировании изделий из ПКМ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки антистатические | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 167. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара на 2,5 года |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги: |  |
| Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: | 1 комплект на 2 года |
| Костюм из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Куртка-накидка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Куртка-рубашка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Белье нательное хлопчатобумажное или | 2 комплекта |
| Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
| Фуфайка-свитер из термостойких антистатических материалов | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Щиток защитный термостойкий | 1 шт. на 2 года |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| XIII. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ | | | |
| 168. | Изготовитель трафаретов, шкал и плат; оператор прецизионной фотолитографии; фотолаборант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Фартук защитный с нагрудником | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 169. | Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| XIV. АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЕ. СБОРКА ПРИБОРОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ | | | |
| 170. | Заливщик компаундами; окрасчик приборов и деталей;  рисовальщик эмалями | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Туфли антистатические | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный с нагрудником | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 171. | Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов;  испытатель деталей и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 172. | Комплектовщик; комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 173. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 174. | Мастер; старший мастер; мастер участка; начальник участка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 175. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуру и приборов; слесарь-сборщик авиационных приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 176. | Начальник производства;  начальник цеха; заместитель начальника производства;  заместитель начальника цеха; начальник лаборатории (испытаний) | При работе непосредственно на производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 177. | Наладчик технологического оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 178. | Начальник бюро;  инженер-технолог | При работе непосредственно на производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 179. | Оператор станков с программным управлением; наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; наладчик автоматов и полуавтоматов; станочники всех наименований: токарь, фрезеровщик, токарь-расточник, шлифовщик, токарь-полуавтоматчик, зуборезчик, резьбошлифовщик, строгальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно: |  |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник | до износа |
| При работе на обработке деталей (изделий) из магниевого сплава: |  |
| Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 180. | Распределитель работ; диспетчер; старший диспетчер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 181. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| При занятости на испытании изделий и агрегатов при низких температурах в камерах холода дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| Брюки для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 3 года |
| Шапка-ушанка меховая | 1 шт. на 4 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Сапоги валяные с резиновым низом | 1 пара на 4 года |
| 182. | Слесарь-электромонтажник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 183. | Уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| XV. ПРОЧИЕ ПРОФЕССИИ | | | |
| 184. | Аппаратчик | При выполнении работ в производстве кремнийорганических соединений: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | дежурные |
| 185. | Варщик селена | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
|  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| 186. | Гальваник;  корректировщик ванн | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук из полимерных материалов | 1 шт. |
| Перчатки резиновые или | до износа |
| Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 187. | Герметизаторщик | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
| Белье нательное утепленное или | 1 комплект на 2 года |
| Термобелье | 1 комплект на 2 года |
| Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 шт. |
| Ботинки антистатическое или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| Носки хлопчатобумажные | 2 пары |
| Термоноски | 1 пара |
| Перчатки защитные | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (маска или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| 188. | Глазуровщик электрокерамических изделий | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| 189. | Дробильщик-размольщик | При выполнении работ по размолке селена: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| 190. | Изготовитель тензорезисторов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
|  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 191. | Инженер-лаборант; лаборант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и химического анализа механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Туфли кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с растворами кислот, щелочей и нефтепродуктами дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов | 1 шт. |
| Перчатки для защиты от растворов кислот | до износа |
| и щелочей |  |
| Перчатки анатомические | до износа |
| 192. | Инженер по охране окружающей среды | При работе непосредственно на производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Туфли кожаные | 1 пара |
| 193. | Клеевар | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| При выполнении работ по приготовлению казеинового клея дополнительно: |  |
| Фартук защитный с нагрудником | 2 шт. |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по приготовлению клея ВИАМ-БЗ: |  |
| Перчатки защитные | дежурные |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 194. | Консервировщик оборудования и металлоизделий | Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Фартук защитный с нагрудником | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 195. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | При занятости на испытании инжекторных подогревателей: |  |
| Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| При приемке работ по обработке и изготовлению деталей: |  |
| Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | по поясам |
| Перчатки утепленные | 1 пара |
| 196. | Контролер станочных и слесарных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Туфли кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| 197. | Контролер работ по металлопокрытиям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Туфли кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| При работе непосредственно на ваннах дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов | 1 шт. |
| 198. | Контролер по термообработке | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
|  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Туфли кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| 199. | Литейщик на машинах для литья под давлением | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 200. | Мастер контрольный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Туфли кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| 201. | Машинист компрессорных установок | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) или изолирующее (противогаз) | до износа |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
| Перчатки утепленные | 2 пары |
| Подшлемник утепленный | 1 шт. |
| 202. | Машинист просеивающих установок | При выполнении работ по просеиванию медных, свинцовых и других порошков: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 203. | Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла; модельщик аэрогидродинамических моделей из металла; макетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно: |  |
| Каска защитная | до износа |
| 204. | Монтажник тензорезисторов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки защитные | 2 пары |
| 205. | Начальник производства; начальник цеха; начальник комплекса; начальник отдела; заместитель начальника производства; заместитель начальника цеха; заместитель начальника комплекса; заместитель начальника отдела | При работе непосредственно на производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. на 2 года |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| 206. | Начальник лаборатории | При работе непосредственно на производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Туфли кожаные или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки резиновые или | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| 207. | Намазчик деталей | При выполнении работ по намазке селеном: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| 208. | Обжигальщик материалов | При выполнении работ по обжигу металлокерамических изделий: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 209. | Обрубщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Рукавицы комбинированные или | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| 210. | Опиловщик фасонных отливок; чистильщик металла отливок, изделий и деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Фартук из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе внутри камер дополнительно: |  |
| Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Шлем защитный с пелериной | до износа |
| 211. | Освинцевальщик | При выполнении работ по освинцеванию стволов ружей: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| 212. | Пескослепщик | При занятости на работах с фенольным клеем и песочной пылью: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 213. | Плавильщик металла и сплавов | При выполнении работ по плавке свинца: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 214. | Полировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по полировке лопастей авиационных винтов: |  |
| Комбинезон из пыленепроницаемой ткани или | 1 шт. |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| При выполнении работ по полировке деревянных частей оружия дополнительно: |  |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| 215. | Правильщик вручную | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| 216. | Прессовщик электрокерамических изделий из порошковых масс | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 217. | Пропитчик; пропитчик электротехнических изделий | При выполнении работ в спецпроизводстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук защитный | 2 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки защитные | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 218. | Протяжчик | При выполнении работ по нарезке стволов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 219. | Руководитель службы охраны труда; специалист службы охраны труда | При работе непосредственно на производстве: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. на 2 года |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. на 2 года |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор) | до износа |
| Каска защитная | дежурная |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 4 года |
| 220. | Рабочий; слесарь-сборщик изделий из органического стекла | При выполнении работ по склеиванию деталей клеем на дихлорэтане: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ с применением клея ВИАМ-БЗ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| При выполнении работ по полировке деревянных частей оружия: |  |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| 221. | Сборщик-клейщик конструкций теплозащитной изоляции (далее - ТЗИ); обойщик | При проведении работ по установке (обивке) ТЗИ на авиационной технике в аэродромных условиях: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| При выполнении работ с применением стеклоткани, стекловаты и клеев дополнительно: |  |
| Фартук прорезиненный | 1 шт. |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | по поясам |
| Перчатки утепленные | 2 пары |
| 222. | Сборщик-клепальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Очки защитные | до износа |
| При работе в стапеле, внутри летательных аппаратов дополнительно: |  |
| Каскетка | 1 шт. |
| При работе с герметиком, бензином, растворителями дополнительно: |  |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | по поясам |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | 6 пар |
| 223. | Слесарь-инструментальщик | При занятости на работах в аэродромных условиях на стендовых испытаниях: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| При занятости на работах по изготовлению, обработке и ремонту свинцово-цинковых штампов: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| 224. | Слесарь-испытатель | При занятости на монтаже и испытании катапульт на открытом воздухе: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| При занятости на испытании авиационных радиаторов гидравлическим способом дополнительно: |  |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| При занятости на испытании масленки сжатым воздухом дополнительно: |  |
| Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 пары |
| При занятости на испытании инжекторных подогревателей дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| При занятости на статических и динамических испытаниях самолетов и вертолетов: |  |
| Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| При проведении испытаний на кинематических стендах (ресурсные испытания) в том числе в аэродромных условиях: |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Каскетка | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 шт. |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | 1 шт. |
| 225. | Слесарь механосборочных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| При выполнении работ по запрессовке свинцовых изделий: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  |  | При выполнении работ по сборке накатников и заправке их специальными жидкостями: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| При выполнении работ по монтажу башенных установок вне завода: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Шапка-ушанка | 1 шт. на 3 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 226. | Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов | При занятости на обработке деталей из титана в горячем состоянии: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Каскетка | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Фартук защитный с нагрудником | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| При занятости на выколоточных молотах дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| 227. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Туфли антистатические или | 1 пара |
| Полуботинки антистатические | 1 пара |
| 228. | Слесарь по ремонту технологических установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 229. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ в производстве кремнийорганических соединений: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | дежурные |
| При выполнении работ по ремонту бензосмесительных установок: |  |
| Комбинезон из огнестойких материалов или | 1 шт. |
| Костюм из огнестойких материалов | 1 шт. |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки защитные | 2 пары |
| Средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| 230. | Слесарь-сборщик летательных аппаратов | При занятости на работах по наладке, доводке и ремонту авиационной техники (сборка узлов, агрегатов) на заводах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| При занятости на работах по наладке, доводке и ремонту авиационной техники в аэродромных условиях, в том числе при проведении стендовых испытаний агрегатов и систем: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Каскетка | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
|  |  | При занятости в цехах на монтаже и испытании гидросистем самолетов с применением бензина, керосина и масел: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 шт. |
| Головной убор летний | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 пара на 2 года |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
| Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 шт. |
| Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки защитные | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При демонтаже мягких топливных баков дополнительно: |  |
| Костюм химической защиты или | дежурный |
| Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным покрытием | до износа |
| Наколенники | 2 пары |
| Каска защитная | дежурная |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | до износа |
| При монтаже мягких топливных баков дополнительно: |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Бахилы из хлопчатобумажных тканей или | 1 пара |
| Бахилы защитные из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Головной убор из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Головной убор защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
| Наколенники | 2 пары |
| Каска защитная | дежурная |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | по поясам |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Перчатки виброзащитные | до износа |
| 231. | Смазчик | При выполнении работ по смазке готовых изделий: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник | до износа |
| При выполнении работ по смазке лент эмульсией: |  |
| Фартук прорезиненный | 1 шт. |
| Перчатки защитные | 4 пары |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | 1 пара на 2,5 года |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2,5 года |
| 232. | Специалист | При занятости на испытании авиационной техники в натурных трубах и препараторских: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | 1 шт. на 2 года |
| Шапка-ушанка | 1 шт. на 3 года |
| При выполнении наружных работ зимой дополнительно: |  |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 пара на 2 года |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 пара на 2 года |
| При занятости на испытании изделий при низких температурах в камерах холода: |  |
| Куртка для защиты от пониженных температур на меховом утеплителе | 1 шт. на 4 года |
| Брюки для защиты от пониженных температур или | 1 пара на 2 года |
| Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 пара на 2 года |
| Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 пара на 2 года |
| Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
| Шапка-ушанка | 1 шт. на 2 года |
| 233. | Станочник широкого профиля | При выполнении работ по обработке графита: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Каска защитная | дежурная |
| Подшлемник | дежурный |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 234. | Формовщик по выплавляемым моделям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 235. | Формовщик ручной формовки | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 236. | Чистильщик | При выполнении работ по чистке стволов после оксидирования и стрельбы: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| При выполнении работ по очистке тары из-под герметика: |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки защитные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| При выполнении работ по чистке промышленной вентиляции технологических установок: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
| 237. | Штамповщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ на гидроштамповке дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Фартук защитный с нагрудником | 1 шт. |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 238. | Юстировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или | 1 шт. |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 шт. |
| Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Фартук защитный | 1 шт. |
| 239. | Работники всех профессий | При выполнении работ с использованием грузоподъемных механизмов (при нахождении на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины: |  |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| При выполнении работ на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий: |  |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| На наружных работах дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от биологических факторов | 1 шт. на 3 года |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм изолирующий от химических факторов на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла | 1 пара |
| Подшлемник утепленный под каску | до износа |
|  |  | Шапка ушанка или | 1 шт. |
| Головной убор утепленный | 1 шт. |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта на 1 год |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год |
| Плащ для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года |
| Костюм для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
| При выполнении работ на коленях дополнительно: |  |
| Наколенники | до износа |
| При выполнении работ на высоте дополнительно: |  |
| Страховочная привязь | 1 шт. на 2 года |
| При выполнении работ в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Шумозащищенная гарнитура | до износа |
| При выполнении работ на территории аэродрома (вертодрома), а также при передвижении пешком по территории аэродрома (вертодрома) дополнительно: |  |
| Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
| При выполнении работ во взрывопожароопасных условиях: |  |
| Самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный | до износа |

--------------------------------

<1> Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с [Межотраслевыми правилами](consultantplus://offline/ref=72E6CD42C3504E87E3C3AFF126EA23C1877D7CB791384E5F137080F8EC90BAF1EFE2BA13A5BA1F986Fc4L) обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г., регистрационный N 14742), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 г., регистрационный N 16530), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284) и от 12 января 2015 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 35962).

<2> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.

<3> Вместо шлемофона летнего (зимнего) может выдаваться коммуникационная гарнитура сроком выдачи "1 комплект на 6 лет".

<4> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.

<5> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.

<6> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.

<7> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.

<8> Главным специалистам, руководителям подразделений организаций, контрольным мастерам и другим специалистам, обеспечивающим контроль, организацию и проведение работ с применением винила, выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с [пунктом 7](#Par376) настоящих Типовых норм с увеличением сроков носки на 50%.

При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитных излучений со сроком носки "1 комплект на 2 года"; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки "до износа".

<9> Работникам, командированным для участия в проведении испытаний и доводке авиационной техники непосредственно на аэродромах (вертодромах), выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с [пунктом 21](#Par984) настоящих Типовых норм с увеличением сроков носки на 50%.

При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитных излучений со сроком носки "1 комплект на 2 года"; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки "до износа".

<10> При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитных излучений со сроком носки "1 комплект на 2 года"; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки "до износа".

Примечания к настоящим Типовым нормам:

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим поясам согласно прилагаемому перечню:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от пониженных температур | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от пониженных температур | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 4 | Брюки для защиты от пониженных температур | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 5 | Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 8 | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 10 | Сапоги кожаные на натуральном меху | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 11 | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 12 | Сапоги валяные с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 13 | Шапка-ушанка | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 14 | Подшлемник утепленный | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 15 | Головной убор утепленный | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |