**Инструкция для населения по безопасному пользованию газобаллонными установками**

Потребители газа несут ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов. Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов, за содержание их в технически исправном состоянии несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

**Абоненты обязаны:**

1. Знать правила пользования бытовыми газовыми приборами и соблюдать их.
2. Следить за нормальной работой газовых приборов и вентиляции.
3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов с газом внутри кухонь – дополнительно закрыть вентили у баллонов (отключить регулятор давления газа).
4. При неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы.
5. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 112, 104 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
6. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедится в отсутствии запаха газа.
7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
•оповестить окружающих о мерах предосторожности;
•сообщить в аварийную газовую службу по телефону 112, 104;
•принять меры по удалению людей из загазованной среды; предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
•до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
8. Для осмотра и ремонта газового оборудования допускать в помещения работников газовой службы по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток. Обеспечить работникам газовой службы свободный доступ к газопроводам и газовому оборудованию.

**Абонентам запрещается:**

1. Производить самовольную перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы.
4. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
5. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствия тяги в вентиляционных каналах.
6. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
7. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
8. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
9. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
10. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
11. Хранить в помещениях и подвалах порожние или заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
12. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона.
13. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м. Порядок подключения баллонов

**Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Белоярского района -112!**